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	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  İLİ  İLÇESİ  MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJISI ALANI
11. SINIFLAR HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ ATÖLYESİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
	MEB

	AY
	HAFTA
	DERS SAATİ
	ÖĞRENME BİRİMİ
	KONU
	BECERİ / KAZANIM
	KAZANIM AÇIKLAMASI
	ÖLÇME DEĞERLENDİRME
	ETKİNLİK
	ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
	EĞİTİM ORTAM VE DONANIMI

	EYLÜL
	14-18 EYLÜL
	9
	1. GÜÇ AKTARMA ORGANLARI
	1. Araç lifte alınması 2. Güç aktarma organları 3. Araçlarda motorun yeri ve çekiş tipleri
	1. Aracı lifte alır. 2. Güç aktarma organlarının genel kontrollerini yapar. 3. Aracın çekiş tipini ve motorun yerini tespit eder.
	 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması sağlanır.  Aracı emniyet kurallarına uygun bir şekilde lifte alınması sağlanır.  Araç üzerinde motor ve güç aktarma organlarının yağ kaçak kontrollerinin yapılması sağlanır.  Güç aktarma organlarının mekanik bağlantılarının kontrollerinin yapılması sağlanır.  Arkadan itişli araçta güç aktarma organlarının sıralanışı ve yerinin belirlenmesi sağlanır.  Önden çekişli araçta güç aktarma organlarının sıralanışı ve yerinin belirlenmesi sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	
	21-25 EYLÜL
	9
	2. KAVRAMA SİSTEMLERİ
	1. Kavramalar 1.1. Görevleri 1.2. Özellikler 1.3. Çeşitleri 1.4. Kumanda sistemleri 1.5. Kontrolleri
	1. Kavrama sistemi elemanlarının kontrollerini ve değişimini yapar.
	 Hidrolik debriyaj kumanda sisteminin sökülmesi sağlanır.  Hidrolik debriyaj kumanda sisteminin gözle kontrollerinin yapılması sağlanır.  Hidrolik debriyaj üst merkezinin sızıntı kontrollerinin yapılması sağlanır.  Debriyaj hidroliğinin seviye kontrol edilmesi sağlanır.  Hidrolik debriyaj hidroliğinin değişiminin yapılması sağlanır.  Hidrolik debriyaj sisteminin havasının alınması sağlanır.
	
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	28 EYLÜL - 2 EKİM
	9
	2. KAVRAMA SİSTEMLERİ
	1. Kavramalar 1.1. Görevleri 1.2. Özellikler 1.3. Çeşitleri 1.4. Kumanda sistemleri 1.5. Kontrolleri
	1. Kavrama sistemi elemanlarının kontrollerini ve değişimini yapar.
	 Araçtan kavrama sisteminin sökülmesi sağlanır.  Baskı plakasının görsel kontrollerinin yapılması sağlanır.  Debriyaj balatasının görsel kontrollerinin yapılması sağlanır.  Debriyaj bilyesinin gürültü kontrollerinin yapılması sağlanır.  Debriyaj diskinin merkezlenmesi sağlanır.  Kavrama tertibatının araca takılması sağlanır
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	EKIM
	5-9 EKİM
	9
	2. KAVRAMA SİSTEMLERİ
	2. Tork konvertörler
	2. Tork konvertörün bakım ve onarımını yapar.
	 Araç üzerinden tork konvertörün sökülmesi sağlanır.  Statör tek yön kavramasının kontrol edilmesi sağlanır.  Tork konvertörün yağ değişiminin yapılması sağlanır.  Tork konvertörün motor üzerine takılması sağlanır.
	
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	
	12-16 EKİM
	9
	3. MEKANİK VİTES KUTULARI
	1.Mekanik vites kutuları 1.1. Görevleri 1.2. Çeşitleri 1.3. Genel Yapıları 1.4. Dişli Oranları ve Devir-Moment hesapları 1.5. Kumanda mekanizması
	1. Mekanik vites kutularını açıklar.
	 Araçlarda kullanılan mekanik vites kutularının görevleri açıklanır.  Araçlarda kullanılan mekanik vites kutularının çeşitleri açıklanır.  Araçlarda kullanılan mekanik vites kutularının genel yapıları açıklanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	19-23 EKİM
	9
	3. MEKANİK VİTES KUTULARI
	1.Mekanik vites kutuları 1.1. Görevleri 1.2. Çeşitleri 1.3. Genel Yapıları 1.4. Dişli Oranları ve Devir-Moment hesapları 1.5. Kumanda mekanizması
	1. Mekanik vites kutularını açıklar.
	 Araçlarda kullanılan mekanik vites kutularının dişli oranları, devir, moment hesaplarının yapılması açıklanır.  Araçlarda kullanılan mekanik vites kutularının kumanda mekanizmalarının yapısı açıklanır
	
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	
	26-30 EKİM
	9
	3. MEKANİK VİTES KUTULARI
	2.Mekanik vites kutuların onarımı 2.1 Sökme işlemi 2.2 Kontrolleri 2.3 Takma işlemi
	2. Mekanik vites kutularının kontrollerini ve onarımını yapar.
	 Arkadan itişli araçlarda, vites kutusunu araç üzerinden iş güvenliği kurallarına uyarak sökülmesi sağlanır.  Önden çekişli araçlarda vites kutusunu araç üzerinden iş güvenliği kurallarına uyarak sökülmesi sağlanır.  Vites kutusunun dağıtılması sağlanır.  Senkromenç tertibatını oluşturan parçaların aşıntı kontrollerinin yapılması sağlanır.  Vites kilitleme mekanizmasını oluşturan parçaları aşıntısının ölçü aleti ölçümünün yapılması sağlanır.  Dişli grubunu oluşturan dişlilerde ve kamalı milde aşıntı kontrollerinin yapılması sağlanır.  Vites dişlilerinin dayama boşluklarının sentil ölçü aleti ile ölçümünün yapılması sağlanır.
	1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	KASIM
	2-6 KASIM
	9
	3. MEKANİK VİTES KUTULARI
	2.Mekanik vites kutuların onarımı 2.1 Sökme işlemi 2.2 Kontrolleri 2.3 Takma işlemi
	2. Mekanik vites kutularının kontrollerini ve onarımını yapar.
	 Kayıcı manşonun aşıntısının kumpas ile ölçümünün yapılması sağlanır.  Ayırma çatallarının aşıntı miktarının gözle kontrollerinin yapılması sağlanır.  Ayırma çatalı milindeki aşıntının mikrometre ile ölçümünün yapılması sağlanır.  Vites kutusu arızalı parçaları değiştirilerek vites kutusunun toplanması sağlanır.  Vites kutusunun araç üzerine takılması sağlanır.  Vites kutusu yağının doldurulması sağlanır.  Vites kutusu yağ seviyesinin kontrol edilmesi sağlanır.  Vites kutusu mekanik kumanda mekanizmasının kontrol edilmesi sağlanır.  Vites kutusu elektromekanik kumanda mekanizmasını kontrol edilmesi sağlanır.  Mekanik ve elektromekanik mekanizmanın ayarlarının yapılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ATATÜRK'ÜN CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	
	9-13 KASIM
	9
	4. OTOMATİK VİTES KUTULARI
	1. Otomatik Vites Kutuları
	1. Otomatik vites kutusunun kontrollerini ve onarımını yapar.
	 Otomatik vites kutusu yağının seviyesinin ve rengini kontrol edilmesi sağlanır.  Otomatik vites kutusu yağının tamamlanması sağlanır.  Otomatik vites kutusunun kontrollerinin yapılması sağlanır.  Otomatik vites kutusunun sökülmesi sağlanır.  Otomatik vites kutusunun parçalarının kontrollerinin yapılması sağlanır.  Otomatik vites kutusunun takılması sağlanır.  Otomatik vites kutusunun ayarlarının yapılması sağlanır.
	
	10 KASIM ATATÜK'Ü ANMA    Atatürk Haftası
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	I. DÖNEM ARA TATILI (16-20 KASIM 2026)

	KASIM
	23-27 KASIM
	9
	4. OTOMATİK VİTES KUTULARI
	2. Elektronik Kontrollü Hidrolik Vites Kutuları
	2. Elektronik kontrollü hidrolik vites kutularının kontrollerini ve onarımını yapar.
	 Aracı diyagnostik arıza teşhis cihazına bağlayarak sistemde elektronik olarak arıza tespitinin yapılması sağlanır.  Otomatik vites kutusunun yağ basınç değerlerini manometre ile kontrol edilmesi sağlanır.  Yağ basınç değerlerinin, diyagnostik cihazdaki değerlerin ve katalogdaki değerlerin karşılaştırılması sağlanır.  Otomatik vites kutusu hidrolik grubunun kontrollerini ve onarımını yapar.  Otomatik vites kutusu elektronik grubunun kontrollerini ve onarımını yapar.  Otomatik vites kutusu yağ değişiminin yapılması sağlanır.  Otomatik vites kutusu yağ seviyesinin kontrolü yapılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	24 Kasım Öğretmenler Günü
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	
	30 KASIM - 4 ARALIK
	9
	4. OTOMATİK VİTES KUTULARI
	3. Otomatikleştirilmiş mekanik vites kutuları
	3. Otomatikleştirilmiş mekanik vites kutularının kontrollerini ve onarımını yapar.
	 Aracı diyagnostik arıza teşhis cihazına bağlayarak sistemde elektronik olarak arıza tespitinin yapılması sağlanır.  Otomatikleştirilmiş mekanik vites kutularının kavramalarının kontrol edilmesi sağlanır.  Otomatikleştirilmiş mekanik vites kutularının kumanda sisteminin kontrollerinin yapılması sağlanır.  Otomatikleştirilmiş mekanik vites kutularının yağ değişiminin yapılması sağlanır.  Otomatikleştirilmiş mekanik vites kutularının yağ seviyesinin kontrolü yapılması sağlanır.
	
	
	
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	ARALIK
	7-11 ARALIK
	9
	4. OTOMATİK VİTES KUTULARI
	4. Sürekli değişken geometrili vites kutuları
	4. Sürekli değişken geometrili vites kutularının kontrollerini ve onarımını yapar.
	 Sürekli değişken geometrili vites kutularının araçtan sökülmesi sağlanır.  Sürekli değişken geometrili vites kutularının kasnak, kayış-zincir sisteminin kontrol edilmesi sağlanır.  Sürekli değişken geometrili vites kutularının arıza tespit cihazı ile elektronik parçalarının kontrollerinin yapılması sağlanır.  Sürekli değişken geometrili vites kutularının arızalı parçalarının değişiminin yapılması sağlanır.  Sürekli değişken geometrili vites kutularının araç üzerine takılması sağlanır.  Sürekli değişken geometrili vites kutularının yağ değişiminin yapılması sağlanır.  Sürekli değişken geometrili vites kutularının yağ seviyesinin kontrol yapılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	14-18 ARALIK
	9
	4. OTOMATİK VİTES KUTULARI
	5. Çift kavramalı otomatik vites kutuları
	5. Çift kavramalı otomatik vites kutularının kontrollerini ve onarımını yapar.
	 Çift kavramalı vites kutusunun araçtan sökülmesi sağlanır.  Çift kavramalı vites kutusunun vites değiştirme mekanizması kontrolünün yapılması sağlanır.  Çift kavramalı vites kutusu dişli grubunun aşıntı kontrollerinin yapılması sağlanır.  Çift kavramalı vites kutusu hidrolik kontrol ünitesi kontrollerinin yapılması sağlanır.  Çift kavramalı vites kutusundaki arızalı parçalarının değişiminin yapılması sağlanır.  Çift kavramalı vites kutusunun araç üzerine takılması sağlanır.  Çift kavramalı vites kutusunun yağ seviyesi kontrolünün yapılması sağlanır.
	
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	21-25 ARALIK
	9
	5. ŞAFT, DİFERANSİYEL VE AKSLAR
	1. Şaftlar ve mafsallar
	1. Şaftların onarımını yapar.
	 Şaftların araç üzerinden sökülmesi sağlanır.  Üniversal mafsalların boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Üniversal mafsalların değişiminin yapılması sağlanır.  Kayıcı mafsalların boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Kayıcı mafsalların değişiminin yapılması sağlanır.  Askı bilyelerinin ses kontrollerinin yapılması sağlanır.  Askı bilyelerinin değişiminin yapılması sağlanır.  Şaftın balans ayarının yapılması sağlanır.  Şaftın araca takılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	ATATÜRK'ÜN SANAYİLEŞMEYE VERDİĞİ ÖNEM
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	
	28 ARALIK - 1 OCAK
	9
	5. ŞAFT, DİFERANSİYEL VE AKSLAR
	2. Diferansiyeller
	2. Diferansiyelin onarımını ve ayarını yapar.
	 Diferansiyelin araç üzerinden sökülmesi sağlanır.  Diferansiyel dişlilerinin aşıntısının ölçü aleti ile kontrolleri yapılması sağlanır.  Diferansiyel ayarlarının komparatör ile yapılması sağlanır.  Arızalı diferansiyel parçalarının değişimlerinin yapılması sağlanır.  Diferansiyelin araç üzerine takılması sağlanır.  Diferansiyel yağ değişiminin yapılması sağlanır.
	
	Yıl Başı Tatili
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	OCAK
	4-8 OCAK
	9
	5. ŞAFT, DİFERANSİYEL VE AKSLAR
	3. Aks ve körükler
	3. Aks ve körüklerin değişimini yapar.
	 Aksların araç üzerinden sökülmesi sağlanır.  Aksların iç ve dış mafsallarının boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Arızalı aks mafsallarının değişiminin yapılması sağlanır.  Aks rulmanları ses kontrollerinin yapılması sağlanır. Aksların araç üzerine takılması sağlanır.  Aks körüklerinin sökülmesi sağlanır.  Aks körüklerinin görsel kontrollerinin yapılması sağlanır.  Arızalı aks körüklerinin değişiminin yapılması sağlanır.  Aks körüklerinin mafsala takılması sağlanır.
	1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
	ATATÜRK'ÜN DEVLETÇİLİK İLKESİ
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	11-15 OCAK
	9
	6. DİREKSİYON SİSTEMLERİ
	1. Direksiyon sistemleri 2. Direksiyon dişli kutuları
	1. Direksiyon sisteminin kontrolünü ve ayarlarını yapar. 2. Direksiyon dişli kutusunun onarımını yapar.
	 Direksiyon sisteminin elle ve gözle kontrollerinin yapılması sağlanır.  Direksiyon simidinin ortalaması ayarının yapılması sağlanır.  Direksiyon rot ayarının yapılması sağlanır.  Direksiyon yükseklik ve derinlik ayarının yapılması sağlanır.  Mekanik direksiyon dişli kutusunu araçtan sökülmesi sağlanır.  Mekanik direksiyon dişli kutusunun dağıtılması sağlanır.  Dişli kutusunun parçalarının aşıntılarının mikrometre ile ölçümlerinin yapılmasını sağlanır.  Dişli kutusu kramayer dişli boşluk ayarının yapılması sağlanır.  Arızalı dişli kutusu parçaları değişiminin yapılması sağlanır.  Dişli kutusu kramayer dişli boşluk ayarının yapılması sağlanır.  Dişli kutusu parçalarının toplanması sağlanır.  Mekanik direksiyon dişli kutusunun araca takılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	
	18-22 OCAK
	9
	6. DİREKSİYON SİSTEMLERİ
	3. Hidrolik yardımlı direksiyon sistemleri
	3. Hidrolik yardımlı direksiyon sisteminin bakımını ve onarımını yapar.
	 Hidrolik yardımlı direksiyon hortumlarının ve bağlantılarının kontrollerinin yapılması sağlanır.  Hidrolik pompa tahrik kayışının aşıntı kontrolünün yapılması sağlanır.  Hidrolik yardımlı direksiyon pompasını araçtan sökerek kontrollerinin yapılması sağlanır.  Hidrolik yardımlı direksiyon pompasını toplayarak araca montajı sağlanır.  Sistemin yağının kontrollerinin yapılması sağlanarak yağ değişimi sağlanır  Hidrolik rezervuarının yağ seviyesinin tamamlanması sağlanır.  Hidrolik pompa tahrik kayışının gerginlik ayarının yapılması sağlanır
	
	
	
	

	YARIYIL TATİLİ (25 OCAK - 5 ŞUBAT 2027)

	ŞUBAT
	8-12 ŞUBAT
	9
	6. DİREKSİYON SİSTEMLERİ
	4. Elektrik yardımlı direksiyon sistemleri 5. Direksiyon yardımcı sistemleri
	4. Elektrik yardımlı direksiyon sisteminin bakımını ve onarımını yapar. 5. Direksiyon yardımcı sistemlerini kontrol eder.
	 Elektrik yardımlı direksiyon sisteminin arıza tespit cihazı ile kontrol edilmesi sağlanır.  Elektrik yardımlı direksiyonun araç üzerinden sökülmesi sağlanır.  Direksiyon açı sensörünün avometre ile ölçümünün yapılması sağlanır.  Direksiyon tork sensörünün avometre ile kontrolünün yapılması sağlanır.  Direksiyon elektrik motorunun avometre ile ölçümünün yapılması sağlanır.  Arızalı olan direksiyon sistemi parçaları değişimlerinin yapılması sağlanır.  Elektrikli direksiyon sitemi üzerinden sensörlerin arıza tespit cihazı ile kalibrasyon ayarlarının yapılması sağlanır.  Elektrik yardımlı direksiyon sisteminin araca takılması sağlanır.  Direksiyon sistemlerindeki pasif güvenlik sistemlerinin kontrollerinin yapılmasını sağlanır.  Elektro-hidrolik yardımlı yön kontrol sistemlerinin kontrollerinin yapılmasını sağlanır.  Dört tekerlek yön kontrol sistemlerinin kontrollerinin yapılmasını sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi,

	
	15-19 ŞUBAT
	9
	7. SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
	1. Süspansiyon sistemleri
	1. Süspansiyon sistemlerinin kontrollerini yapar.
	 Süspansiyon sisteminin arıza tespit cihazı ile kontrollerinin yapılması sağlanır.  Süspansiyon sisteminin elemanlarının görsel kontrollerinin yapılmasını sağlanır.
	
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	22-26 ŞUBAT
	9
	7. SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
	2. Amortisörler
	2. Amortisörlerin ve yayların değişimini yapar.
	 Amortisörlerin boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Amortisörlerin sızıntı kontrollerinin yapılması sağlanır.  Araç üzerinden amortisörlerin sökülmesi sağlanır.  Arızalı amortisörün yenisi ile değişiminin yapılması sağlanır.  Amortisörlerin araca takılması sağlanır.  Helezon yayların amortisörden sökülmesi sağlanır.  Helezon yayların kontrollerinin yapılması sağlanır.  Arızalı helezon yayının değişimi sağlanır.  Burulma çubuklu yayların kontrollerinin yapılması sağlanır.  Burulma çubuklu yayların araçtan sökülmesi sağlanır.  Burulma çubuklu yayların araca takılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	ATATÜRK'ÜN MİLLİYETÇİLİK İLKESİ
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	MART
	1-5 MART
	9
	7. SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
	3. Süspansiyon sistemi elamanları
	3. Süspansiyon sistemi elemanlarının değişimlerini yapar.
	 Salıncaklar rotillerinin boşluk kontrollerinin yapılmasını sağlanır.  Salıncak burçlarının boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Süspansiyon kollarının boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Denge çubuklarının boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Salıncak rotillerinin değişiminin yapılması sağlanır.  Salıncak burçlarının değişiminin yapılması sağlanır.  Süspansiyon kollarının değişiminin yapılması sağlanır.  Denge çubuklarının değişiminin yapılması sağlanır.
	
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	RAMAZAN BAYRAMI, II. DÖNEM ARA TATILI (8-12 MART 2027)

	MART
	15-19 MART
	9
	7. SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
	4. Aktif (elektronik kontrollü) süspansiyon sistemi
	4. Aktif elektronik kontrollü süspansiyon sistemi elemanlarının değişimini yapar.
	 Aktif (elektronik kontrollü) süspansiyon sisteminin arıza tespit cihazı ile kontrollerinin yapılması sağlanır.  Aktif süspansiyon sisteminin elemanlarındaki bağlantı parçalarının boşluk kontrollerini yapılması sağlanır.  Aktif süspansiyon sistemindeki kompresörün kontrollerinin yapılması sağlanır.  Aktif süspansiyon sistemindeki havalı körüklerin sızıntı kontrollerinin yapılması sağlanır.  Aktif süspansiyon sistemindeki kompresörün değişiminin yapılması sağlanır.  Aktif süspansiyon sistemindeki havalı körüklerin değişiminin yapılması sağlanır.  Aktif süspansiyon sistemindeki sensörlerin değişiminin yapılması sağlanır.  Aktif süspansiyon sisteminin arıza tespit cihazı ile yükseklik ayarının yapılması sağlanır.
	
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	22-26 MART
	9
	8. ÖN DÜZEN VE TEKERLEKLER
	1. Tekerlekler 2. Lastik basınç kontrol sistemleri 3. Tekerlek balans ayarı
	1. Tekerleklerin değişimini yapar. 2. Lastik basınç kontrol sisteminin değişimini yapar. 3. Tekerlek balans ayarını yapar.
	 Lastiklerin aşıntı miktarının derinlik ölçü aleti ile ölçümlerinin yapılması sağlanır.  Tekerleklerin araçtan sökülmesi sağlanır.  Lastiklerin jantlardan sökülmesi sağlanır.  Lastiklerin tamirinin yapılması sağlanır.  Lastikler jantlara takılması sağlanır.  Lastik hava basınçlarının hava saati ile tamamlanması sağlanır.  Lastik basınç kontrol sisteminin arıza tespit cihazı ile kontrol edilmesi sağlanır.  Lastik basınç sensörlerinin değişimi sağlanır.  Tekerlek araçtan sökülmesi sağlanır.  Tekerlek üzerindeki kurşun ağırlıklar ve taşların temizlenmesi sağlanır.  Tekerleğin balans cihazına bağlanması sağlanır.  Tekerlek özellikleri ve ölçüleri balans cihazına girilmesi sağlanır.  Tekerleğin balans ayarının yapılması sağlanır.  Tekerleğin araca takılması sağlanır
	2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
	İstiklâl Marşı'nın Kabulü be Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	29 MART - 2 NİSAN
	9
	8. ÖN DÜZEN VE TEKERLEKLER
	4. Ön takım parçaları 5. Ön düzen ayarları
	4. Ön takım parçalarını kontrol edip değiştirir. 5. Ön düzen ayarlarını yapar.
	 Rot başının araç üzerinde kontrolleri sağlanır.  Rot başının değişimi sağlanır.  Rotillerin araç üzerinde kontrolleri sağlanır.  Rotillerin değişimi sağlanır.  Rot millerinin ve körüğünün araç üzerinde kontrolleri sağlanır.  Rot millerinin ve körüğünün değişimi sağlanır.  Tekerlek rulmanlarının araç üzerinde kontrolleri sağlanır.  Tekerlek rulmanlarının değişimi sağlanır.  Denge kolları bağlantılarının kontrolleri sağlanır.  Denge kolları bağlantılarının değişiminin yapılması sağlanır.  Lastik aşıntılarının kontrolleri sağlanır.  Lastik havalarını ve bijon anahtar sıkılıklarının kontrolleri sağlanır.  Aracın ön düzen açılarının ölçümü sağlanır.  Ön düzen ve arka tekerlek açılarının ayarlarının yapılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	NISAN
	5-9 NİSAN
	9
	9. FREN SİSTEMLERİ
	1. Fren mekanik sistemleri 1.1 Fren ana merkezi 1.2 Vakumlu fren servosu (Hidrovak) 1.3 Elektrikli fren servosu
	1. Fren mekanik sisteminin kontrollerini ve onarımını yapar.
	 Fren sistemi mekanik parçalarının gözle kontrollerinin yapılması sağlanır.  Fren hidrolik seviyesi kontrollerinin yapılması sağlanır.  Fren hidroliğini nem miktarının test cihazı ile kontrollerinin yapılması sağlanır.  Fren ana merkezinin sızıntı kontrolünün yapılması sağlanır.  Fren ana merkezin araçtan sökülmesi sağlanır.  Fren ana merkezinin dağıtılarak arızalı olan parçalarının değişimi sağlanır.  Fren borularının ve rekorlarının sızdırmazlık kontrollerinin yapılması sağlanır.  Fren sistemi hidrolik sıvısının değişimi sağlanır.  Fren hidrolik sisteminin havasının alınması sağlanır.  Arızalı fren servosunun değişiminin yapılması sağlanır.  Elektrikli fren servosu üzerindeki basınç sensörlerinin avometre ile kontrollerinin yapılması sağlanır.
	
	ATATÜRK'ÜN LAİKLİK İLKESİ
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	12-16 NİSAN
	9
	9. FREN SİSTEMLERİ
	1. Fren mekanik sistemleri 1.4 Fren boruları ve rekorları 1.5 Diskli fren mekanizması 1.6 Kampanalı fren mekanizması
	1. Fren mekanik sisteminin kontrollerini ve onarımını yapar.
	 Diskli fren sistemi elemanlarının görsel kontrollerinin yapılması sağlanır.  Fren balatalarının kumpas ile kalınlığının ölçülmesi sağlanır.  Fren balataların değişiminin yapılması sağlanır.  Fren disklerin mikrometre ile kalınlığının ölçülmesi sağlanır.  Fren disklerin değişiminin yapılması sağlanır.  Kampanalı fren sisteminin araçtan sökülmesi sağlanır.  Kampana fren balatalarının aşıntı kontrollerinin yapılması sağlanır.  Kampana fren mekanizmasının değişimi sağlanır.  Kampana aşıntı kontrolünün yapılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör,

	
	19-23 NİSAN
	9
	9. FREN SİSTEMLERİ
	2. El fren sistemleri 2.1 Mekanik el freni 2.2Elektromekanik park freni
	2. El fren sistemlerinin kontrolünü ve onarımını yapar.
	 El fren mekanizmasının kontrollerinin yapılması sağlanır.  El freni halatının kontrolü ve değişiminin yapılması sağlanır.  El fren ayarını yapılması sağlanır.  Elektromekanik park frenlerinde arıza tespitinin yapılması sağlanır.  Elektromekanik park frenlerinin elemanlarının değişiminin yapılması sağlanır.
	
	Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	26-30 NİSAN
	9
	9. FREN SİSTEMLERİ
	3. Elektronik kontrollü fren sistemleri 3.1 Fren kilitlemeyi önleyici sistem(ABS) 3.2 Patinaj Kontrol Sitemi 3.3 Elektronik araç denge kontrol sistemi 3.4 Elektronik fren kuvveti dağılımı sistemi
	3. Elektronik kontrollü fren sistemi elemanlarının kontrollerini ve değişimlerini yapar.
	 ABS fren sistemi parçalarının arıza teşhis cihazı ile arıza tespitinin yapılması sağlanır.  ABS fren sistemi sensörleri kontrollerinin avometre yapılması sağlanır.  Patinaj kontrol sistemi parçalarının arıza teşhis cihazı ile arıza tespitinin yapılması sağlanır.  Patinaj kontrol sistemi sensörlerinin avometre ile kontrolünün yapılması   Patinaj kontrol sistemi sensörlerinin değişiminin yapılması sağlanır.  Elektronik denge kontrol sisteminin arıza teşhis cihazı ile arıza tespitinin yapılması sağlanır.  Elektronik denge kontrol sisteminin sensörlerinin avometre kontrollerinin yapılmasını sağlanır.  Elektronik denge kontrol sisteminin elektronik kontrol ünitesinin değişiminin yapılması sağlanır.  Elektronik fren kuvveti dağılımı sistemi sensörlerinin avometre kontrollerinin yapılmasını sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	MAYIS
	3-7 MAYIS
	9
	9. FREN SİSTEMLERİ
	4. Havalı fren sistemi
	4. Havalı fren mekanizmasını kontrollerini ve değişimini yapar.
	 Havalı fren sisteminde arıza tespitinin yapılması sağlanır.  Havalı fren sisteminin elemanlarının değişiminin yapılması sağlanır.  Havalı fren sistemini testlerin yapılması sağlanır.  Elektronik kumandalı havalı fren sisteminde arıza tespitinin yapılması sağlanır.  Elektronik kumandalı havalı fren sisteminin elemanlarının değişiminin yapılması sağlanır.  Elektronik kumandalı havalı fren sistemini testlerin yapılması sağlanır.
	
	Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	10-14 MAYIS
	9
	9. FREN SİSTEMLERİ
	5. Fren yardımcı sistemleri
	5. Fren yardımcı sistemlerinin bakımını ve onarımını yapar.
	 Hidrodinamik retarderin arıza tespitinin yapılması sağlanır.  Hidrodinamik retarderin bakım ve onarımının yapılması sağlanır.  Elektromanyetik retarderin arıza tespitinin yapılması sağlanır.  Elektromanyetik retarderin bakım ve onarımının yapılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	
	
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi,

	
	17-21 MAYIS
	9
	10. ARAÇ SİSTEM TESTLERİ
	1. Diagnostik(Arıza tespit) sistem 2. Arıza tespit cihazı ile arıza tespiti 3. Kavrama sisteminin arıza tespiti
	1. Arıza tespit cihazı ile elektronik sistemlerinin kontrollerini yapar. 2. Arıza tespit cihazı ile hareket iletim sistemlerindeki elektronik parçaların arıza tespitini yapar. 3. Kavrama sisteminin testlerini yapar.
	 Diagnostik sisteminin çalışması açıklanması sağlanır.  Diagnostik cihazın bağlantı soketinin OBD soketine bağlantı yapılması sağlanır.  Aracın, diagnostik cihazına tanıtımının yapılması sağlanır.  Elektronik sistem arızalarını tespit eder.  Diagnostik cihazı ile hareket iletim sistemlerindeki elektronik parçalarındaki arızaların okunması sağlanır.  Arızaların kalıcı veya geçici olup olmadıklarını tespit edilmesi sağlanır.  Diagnostik cihazındaki verilerin yorumlanması sağlanır.  Elektronik kontrol ünitesindeki hata kodlarının silinmesi sağlanır.  Arıza teşhis cihazı ile kumandaların aktif testlerinin yapılması sağlanır.  Elektronik kontrol ünitelerinin diagnostik cihazı ile sisteme tanıtılması sağlanır.  Debriyaj kaçırma testinin yapılması sağlanır.  Debriyaj ayrışma problemi testinin yapılması sağlanır.  Debriyaj silkeleme testinin yapılması sağlanır.  Debriyaj gürültü testinin yapılması sağlanır.
	
	Kurban Bayramı, 19 Mayıs Atatürkü Anlama Gençlik ve Spor Bayramı
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	24-28 MAYIS
	9
	10. ARAÇ SİSTEM TESTLERİ
	4. Vites kutusunun arıza tespiti 5. Şaft ve diferansiyelin arıza tespiti 6. Aksların arıza tespiti 7. Direksiyon sistemlerin arıza tespiti
	4. Vites kutusunun testlerini yapar. 5. Kardan mili ve diferansiyelin testlerini yapar. 6. Aksların testlerini yapar. 7. Direksiyon sistemlerinin testlerini yapar.                                                                                                                                                                                    ATATÜRK'ün Türk Gençliğine verdiği önemi bilir
	 Vites kutusunun arıza tespit cihazı ile kontrol edilmesi sağlanır.  Vites değiştirme problemi testinin yapılması sağlanır.  Vitese zor geçme testinin yapılması sağlanır.  Vitesten atma testinin yapılması sağlanır.  Vites kutusu gürültü testinin yapılması sağlanır.  Kardan milinin gürültü testinin yapılması sağlanır.  Kardan milinin titreşim testinin yapılması sağlanır.  Diferansiyelin hareket halindeki gürültü testinin yapılması sağlanır.  Diferansiyelin rölanti halindeki gürültü testinin yapılması sağlanır.  Diferansiyelin dönüş halindeki gürültü testinin yapılması sağlanır.  Aks milinin gürültü testinin yapılması sağlanır.  Aks milinin titreşim testinin yapılması sağlanır.  Direksiyon sisteminin arıza tespit cihazı ile kontrol edilmesi sağlanır.  Direksiyon simidi boşluğu kontrolünün yapılması sağlanır.  Direksiyon sisteminin gürültü testinin yapılması sağlanır.  Direksiyon efor testinin yapılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	
	31 MAYIS - 4 HAZİRAN
	9
	10. ARAÇ SİSTEM TESTLERİ
	8. Süspansiyon sistemlerinin arıza tespiti 9. Ön düzen ve tekerleklerin arıza tespiti 10. Fren sistemlerinin arıza tespiti
	8. Süspansiyon sistemlerinin testlerini ve sızıntı kontrolünü yapar. 9. Ön düzen ve tekerleklerin testlerini yapar. 10. Fren sistemlerinin testlerini yapar.
	 Amortisörlerin hareket halindeki gürültü testinin yapılması sağlanır.  Amortisörlerin sızıntı kontrollerinin yapılması sağlanır.  Ön düzen ayarlarının kontrolünün yapılması sağlanır.  Süspansiyon kollarının hareket halindeki gürültü testinin yapılması   Süspansiyon kollarının boşluk kontrolünün yapılması sağlanır.  Rotillerin boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Rotillerin hareket halindeki gürültü testinin yapılması sağlanır.  Tekerleklerin hareket halindeki gürültü testinin yapılması sağlanır.  Tekerlek aşıntı ölçümlerinin yapılması sağlanır.  Tekerleklerin hareket halindeki titreşim testinin yapılması sağlanır.  Arıza tespit cihazı ile elektronik kontrollü fren sisteminin kontrollerinin yapılması sağlanır.  Elektronik kontrollü fren sisteminde gürültü testinin yapılması sağlanır.  Elektronik kontrollü fren sisteminde performans testinin yapılması
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	Ortam: Hareket Kontrol Sistemleri Atölyesi ve Güç Aktarma Organları Atölyesi Donanım: El aletleri, torkmetre, araç lift, araç tamir katalogları, kompresör, diyagnostik test cihazı, ölçü aletleri, özel aparatlar, Ön düzen ayar cihazı, amortisör test cihazı, amortisör sökme tanka kiti, lastik sökme takma makinesi, balans makinesi, fren test cihazı, balata merkezleme kiti, özel aparatlar, kompresör, test ve uygulama araçları etkileşimli tahta/projeksiyon,

	HAZIRAN
	7-11 HAZİRAN
	9
	11. PERİYODİK BAKIM
	1. Kavrama sisteminin periyodik bakımı 2.Vites kutusunun periyodik bakımı 3.Otomatik vites kutusunun periyodik bakımı
	1. Kavrama sisteminin periyodik bakımını yapar. 2. Mekanik vites kutusunun periyodik bakımını yapar. 3. Otomatik vites kutusunun periyodik bakımını yapar.
	 Debriyaj hidroliğinin değişiminin yapılması sağlanır.  Debriyaj hidroliği siyesi kontrolünün yapılması sağlanır.  Mekanik vites kutusu yağı değişiminin yapılması sağlanır.  Mekanik vites kutusu yağ seviyesi kontrolünün yapılması sağlanır.  Otomatik vites kutusu yağı değişiminin yapılması sağlanır.  Otomatik vites kutusu yağ seviyesi kontrolünün yapılması sağlanır.
	2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
	ATATÜRK'ÜN İNKILAPÇILIK İLKESİ
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	14-18 HAZİRAN
	9
	11. PERİYODİK BAKIM
	4. Şaft ve diferansiyelin periyodik bakımı 5. Aksların periyodik bakımı 6.Direksiyon sistemleri periyodik bakımı 7. Süspansiyon sistemlerinin periyodik bakımı 8.Ön düzen ve tekerleklerin periyodik bakımı 9.Fren sistemlerinin periyodik bakımı
	4. Şaft ve diferansiyelin periyodik bakımını yapar. 5. Aksların periyodik bakımını ve kontrolünü yapar. 6. Direksiyon sistemlerinin periyodik bakımını yapar. 7. Süspansiyon sistemlerinin periyodik kontrollerini yapar. 8. Ön düzen ve tekerleklerin periyodik bakımını yapar. 9. Fren sistemlerinin periyodik bakımını yapar.
	 Diferansiyel yağı değişiminin yapılması sağlanır.  Diferansiyel yağı seviyesi kontrolünün yapılması sağlanır.  Kardan mili mafsallarının yağlanmasının yapılması sağlanır.  Kardan mili mafsallarının boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Aks körüklerinin görsel kontrolünün yapılması sağlanır.  Aks mafsallarının boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Direksiyon efor performansının kontrolünün yapılması sağlanır.  Direksiyon parçalarının boşluk kontrolünün yapılması sağlanır.  Amortisörlerin sızıntı kontrollerinin yapılması sağlanır.  Amortisörlerin boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Rotillerin boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Süspansiyon kollarının boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Denge çubuğunun boşluk kontrollerinin yapılması sağlanır.  Lastik aşıntısı ölçümünün yapılması sağlanır.  Lastik hava basınçlarının kontrolünün yapılması sağlanır.  Fren hidroliği değişiminin yapılması sağlanır.  Fren hidrolik seviyesi kontrolünün yapılması sağlanır.  Fren disklerinin ölçülmesi sağlanır.  Fren disklerinin eğrilik kontrolünün yapılması sağlanır.  Fren balatalarının ve kampanalarının ölçülmesi sağlanır.  Fren kampanalarının değişiminin yapılması sağlanır.
	Gözlem formu, derecelendirme ölçeği ve dereceli puanlama anahtarı gibi ölçme araçlarından uygun olanlar seçilerek kullanılabilir. Bunun yanında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları
	
	Beyin Fırtınası, gözlem, grup çalışması, uygulama,  tartışma,  anlatım, soru-cevap, problem çözme,
	

	
	21-25 HAZİRAN
	9
	SOSYAL ETKİNLİK
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